ZP.271.1.2014

**Pytania i odpowiedzi**

**dot. Wykonanie podbudowy na drogach gminnych z kruszywa naturalnego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości ok. 8 000 mb.**

1. Firma ……. zwraca się z prośbą o określenie frakcji kruszywa do wykonania warstwy dolnej z kruszyw naturalnych o grubości warstwy po zagęszczeniu ok. 20 cm w ilości 24000m2 wskazanej w pozycji lp. 2 przedmiaru robót, zamieszczonego na stronie internetowej <http://www.obrazow.bip.gmina.pl>.

**Odpowiedź:** Zamawiający planuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – piaskowca, tzw. kamienia smerdyńskiego. Z uwagi na to, że podbudowa (kamień smerdyński) będzie zagęszczona wibro-walcem, Zamawiający nie określa frakcji w/w materiału.